АКТ

отбора образцов с деревянных конструкций чердачного помещения и

текстильных материалов

1. Дата отбора проб: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024.

2. Дата обработки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024.

2. Наименование и адрес объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Цель контроля: проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

4. Вид защищенных конструкций: конструкции кровли, чердачного помещения, декоративной отделки и т.д.

5. Наименование организации проводившей огнезащитную обработку:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Наименование (марка) огнезащитного состава: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Вид и состояние огнезащитных конструкций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Площадь обработанной поверхности: \_\_\_\_\_\_\_\_ м2.

9. Организация (учреждение) где будет произведено испытание: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской области.

10. Место отбора образцов:

|  |  |
| --- | --- |
| № образца | Место отбора проб |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Отобранные образцы пронумерованы и запакованы в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

что подтверждается подписями членов комиссии.

Приложение: 1. образцы деревянных конструкций чердачного помещения в количестве \_\_\_\_\_;

Состав комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя объекта) (подпись) (Ф.И.О.)

 (М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (представитель организации, (подпись) (Ф.И.О.)

 проводившей обработку) (М.П.)

С участием:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность иного должностного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

 (М.П.)

Примечание: с поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.) отбирается поверхностный слой прямоугольной формы.

Размер образца не менее: длина (вдоль волокон древесины) - 60 мм, ширина - 30 мм, толщина - (1÷1,5) мм. На поверхности образца не допускаются – трещины, сучки и другие повреждения со стороны обработанной поверхности.

Образцы снимаются непосредственно с деревянных конструкций доступным режущим инструментом. Места отбора маркируются, а участок в месте отбора покрывается огнезащитным составом.

Количество образцов: не менее 4 с каждой 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или всего объекта площадью менее 1000 м2. При площади более 1000 м2, на каждые полные/не полные 250 м2 отбирается дополнительно 1 образец.